
Comune di Spriana (SO) - Completamento opere di difesa dalle valanghe
Il progetto avviato nel comune di Spriana e Torre Santa Maria si è reso necessario a causa dello stato precario delle opere di difesa dalle valanghe realizzate in passato, in un periodo compreso tra il 1950 e i primi anni 2000, nel bacino idrografico del Torrente Vendulasco. Il bacino rientra nel Piano delle Zone Esposte al pericolo di Valanghe (PZEV): parte dell’area edificata dell’abitato di Spriana ricade all’interno dell’area a pericolosità molto elevata o elevata (Va) e media o modesta (Vm) secondo il quadro dei dissesti PAI. 
Gli interventi, finanziati nell’ambito dell’accordo sottoscritto  tra Ministero  dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Lombardia, sono localizzati nella parte apicale del bacino, intorno ai 2000 m di quota. Previsto  il completamento delle opere di difesa attiva dalle valanghe, nelle aree di distacco apicali del bacino valanghivo, la  manutenzione straordinaria delle opere esistenti e il  consolidamento di alcuni affioramenti rocciosi particolarmente a rischio. I lavori, fortemente influenzati dall’andamento climatico, sono iniziati il 9 luglio 2014.
Ad oggi  ERSAF ha realizzato: 
· la posa in opera di nuove barriere fermaneve monoancoraggio;
· la posa in opera di nuove barriere fermaneve del tipo a rete triangolare;
· la rimozione di ponti fermaneve metallici esistenti, non più funzionali;
· la stabilizzazione (fissaggio o demolizione controllata) di ammassi rocciosi, diffusi e/o puntuali;
· il ripristino  di opere esistenti attraverso ancoraggi di consolidamento puntale.

A seguire alcune foto dell’intervento.
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Vista generale delle aree di distacco
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Vista generale a sinistra dell’asse del canale
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Ponte da neve in legno: cedimento del plinto di fondazione
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Ponte da neve in legno: evidenti segni di degrado sulle traverse in legname
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Ponte da neve in metallo danneggiato da caduta massi
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Grosso masso roccioso instabile nella porzione apicale del canale
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Area in cui sono previste nuove opere ferma neve
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Baraccamenti in quota.
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Allineamento di reti fermaneve
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Particolare dell’ancoraggio delle reti fermaneve
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Allineamento di reti fermaneve e stabilizzazione degli ammassi rocciosi pericolanti
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